**离心机操作规程**

**操作规程：**

将转头和实验用品放在坚固的平整的台面上，以免运转时产生不必要的麻烦；

不能在盖门放置任何物品，以免出现凹凸不平，影响仪器的使用效果；

使用前必须经常检查离心管是否有裂纹，老化现象，如有应及时更换；

**将离心管两两进行平衡**，并对称放入离心机中，以免损坏仪器，并盖好安全盖；

**等离心机转速达到设定转速后，方可离开**。

小心取出物品，不可剧烈摇晃，否则需重新离心。

实验完毕后，并将**离心瓶、转头和仪器擦干净并放回原位**，以防止试液沾污而产生腐蚀和损坏。

**使用超离时，以上加粗显示的3条，有任意一条未做到，立即取消其资深用户权限。**